|  |
| --- |
| 商品の画像 |
|  |

　【基本仕様】

|  |  |
| --- | --- |
| 商品名 | 【品番: YC-61D】マッチングファイターV18 60W 作業灯　※バッテリー付属無し |
| 商品詳細 （主な特徴） | 【マキタバッテリー対応】普及率NO.1の電動工具バッテリー使用可能！ 【バッテリー着脱式】複数バッテリーをお持ちの方は交換することで連続使用可能！  【磁石内蔵U字アーム】磁石内蔵のU字アームで使用シーン多彩！【貼る】【掛ける】【置く】など  【ハンドル付きで移動楽々！】持ち手付きで持ち歩き照射も！照射角度も調節自由！  【平均点灯時間※18V 3Aの場合】　HIGH：約2時間　MID:約4～5時間　LOW：約9～10時間 |
| 想定利用  シーン | ＊倉庫・作業場等での室内照明に！  ＊工事・作業用の仮設ライトとして！  ＊納戸・ガレージの照明に！ |
| JANコード | JAN：4571461863368　ロット入り数：6個 |
| 希望小売価格 | 13,000円(税抜) |
| サイズ/重量 | 【商品】W220×H162×D68mm  【重　 量】約1.3kg（本体のみ）  【バッテリー】マキタ社製バッテリー  【入 数】1個  【材 質】PC, ABS アルミ  【付 属 品】投光器本体・保証書・取扱説明書 |
| ポイント | 筐体は衝撃に強い設計となっており、工事だけでなくアウトドアやでも使用できる 汎用性の高いライトです。バッテリーは普及率がとても高いマキタ社18Ｖバッテリーを 推奨しております。安全や信頼が高いバッテリー+高光度で丈夫なＬＥＤライトです。 |